**КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕМ**

Пожар – страшная беда. Справиться с ней непросто, и один из эффективных способов – применение [огнетушителей](https://www.holt-trade.ru/catalog/ognetushiteli/). Следует заранее научиться ими пользоваться, чтобы не терять времени в критический момент.

Противопожарная безопасность предусматривает оснащение производственных и иных объектов универсальными огнетушителями – [порошковыми](https://www.holt-trade.ru/catalog/ognetushiteli/poroshkovye/) (ОП) или газовыми – хладоновыми (ОХ) или, что случается чаще, [углекислотными](https://www.holt-trade.ru/catalog/ognetushiteli/uglekislotnie/) (ОУ). Методы обращения с ними похожи, но в то же время имеют свои особенности.



## ЧТОБЫ АКТИВИРОВАТЬ ПОРОШКОВЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ НУЖНО

1. Сорвать пломбу с запорно-пускового механизма.
2. Убрать чеку.
3. Освободив насадку шланга, направить ее на очаг возгорания.
4. Нажать на рычаг, чтобы выпустить действующее вещество огнетушителя.

Следует учитывать, что при работе приспособления образуется облако пыли, что затрудняет дыхание и ухудшает видимость.

## Современные углекислотные огнетушители, их назначение, устройство и применение — позволяют их эксплуатацию для тушения пожаров категории B и C, а также электрооборудования под напряжением до 10000V.

## ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ УГЛЕКИСЛОТНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ СЛЕДУЕТ

## C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\5B5FE7A1.tmp

1. Демонтировать пломбу.
2. Выдернуть чеку.
3. Направить раструб в сторону огня.
4. Высвободить рабочее вещество открытием вентиля или нажатием рычага.

Не стоит держать огнетушитель за раструб, так как при истечении газа его температура резко падает, снижаясь до -70 оС.

**Необходимо иметь в виду,** что углекислый газ, выделяющийся при тушении, для дыхания не пригоден, поэтому без защитных средств человек продержится в такой атмосфере не более 2-х минут. Обычно этого хватает, а далее возможна потеря сознания.

### **Работа с огнетушителем**

При работе с огнетушителем необходимо придерживаться следующих правил:

1. Находиться с наветренной стороны.
2. Начинать тушить с основания.
3. В нишах тушить сверху.
4. Тушить одновременно группой людей.
5. Убедиться в невозможности возобновления горения.
6. Использованные огнетушители сдать на перезарядку.

**В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 101, 112**

**Пожарная часть №113**

**ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области»**